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INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

EN 420

EN 388 

         OCHRANNÉ  RUKAVICE  PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP:  111011 a 111041 
NÁZOV: HERON a HERON WINTER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
rukavice preskúšala notifikovaná osoba: VIPOTEST s.r.o.,

Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovenská Republika,

Notifikovaná osoba č. 1295
Popis:

Päťprstové ochranné rukavice sú vyrobené z kvalitnej bravčovej usne žltej farby – chrbát, bielej farby – dlaň, 

bez podšívky (HERON) so zateplenou bavlnenou podšívkou (HERON WINTER), bez manžety. Gumička v zápästí. Dlaň je z lícovej a chrbát zo štiepanej usne.
Použitie:

Rukavice sú vyrobené ako ochranné rukavice  proti mechanickým rizikám hlavne v suchom prostredí v súlade s normou STN EN 388,  420. Určené najmä pre jemné mechanické práce v sklade , manipulácia s tovarom, s produktmi nevyžadujúcimi náročnosť na prerezanie. Z hygienických dôvodov je možné u modelu HERON miesto podšívky používať ľahké bavlnené úpletové vložky, ktoré sa dajú ľahko vyprať. HERON WINTER je možné použiť i pri prácach v exteriéroch v chladnejšom prostredí.
Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 4
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piktogram
              identifikácia                                     značka 
                                    piktogram

informácia
                 výrobcu
                                     zhody 
                     mechanické nebezpečenstvá

2x1x - Stupne ochrany
Stupeň ochrany proti oderu: 
2
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:
1

Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou:
x
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:
x

111011 HERON typ a názov rukavice
           EN388:2003
číslo normy a rok vydania

111041 HERON WINTER
           I.Q  2006     
dátum výroby(štvrťrok  rok)

10“
         veľkostné číslo rukavice

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc

Rukavice chránime pred vysýchaním a pred veľkým sálavým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Pred každým použitím rukavíc je nutné z dôvodu bezpečnosti vykonať vizuálnu kontrolu. Predraté, stvrdnuté alebo inak závažne poškodené rukavice vymeňte za nové. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie praním.

Upozornenia

Rukavice sa nesmú používať,  keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivelých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:

Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Splnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 

