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INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

EN 420

EN 388 

    OCHRANNÉ  RUKAVICE  PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM 
TYP: 145210  NÁZOV: ROLLER
a súbežné vzory:                          145212 - SWIFT , 145510 – KITTIWAKE, 145512 – RUFF

______________________________________________________________________________
Popis:

Päťprstové ochranné rukavice vyrobené z nitrilového kaučuku nanesenom na  bavlnenom  úplete. Prevedenie polomáčané s pružnou alebo pevnou manžetou. Vyrábajú sa vo veľkosti č.:10 v súlade s EN 420:1994 a EN 388:1994.

Použitie:

Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom ako aj  vlhkom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojárenský priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti:
trieda 4 
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piktogram
identifikácia
značka 
piktogram

informácia
výrobcu
zhody
mechanické nebezpečenstvá

2111 - Stupne ochrany
Stupeň ochrany proti oderu: 
2
145510  KITTIWAKE  typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou:
1
10“
           veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:
1
EN388:94
           číslo normy a rok vydania
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:
1
II. Q  2006
           dátum výroby(štvrťrok rok)
Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc

Rukavice chránime pred vysýchaním a pred veľkým sálavým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie praním.

Upozornenia:

Rukavice sa nesmú používať,  keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivelých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:

Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. Pri vhodných podmienkach skladovania v suchom a chladnom prostredí je doba skladovania minimálne 2 roky.
Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. . 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07

Splnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 

