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ES PREHLÁSENIE O ZHODE 

KLATT s.r.o  
Komerční areál IMPERA PARK Oderská 333/5, Praha 9 – Čakovice 196 03

IČO : 62958194 ; DIČ : CZ 62958194

         prehlasuje, že nižšie podpísaný osobný ochranný prostriedok

typ : U-POWER  pracovná obuv S3

[image: image3.emf]názov : INNOVATION RS S3 SRC

číslo/kód : SO 10633
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V Prahe 25.9.2013

…………………………………………….

Bezpečnostná pracovná obuv U-Power  typ:

SO 10633 INNOVATION RS S3 SRC

Špecifikácie výrobku:

Zvršok obuvi je vyrobený z hovädzej usne s vodeodolnou úpravou. Funkčná podšívka WingTex s molekulovou štruktúrou tkaniny. Medzipodrážka  z mäkčeného PUR, podošva protišmyková a oderuvzdorná PUR, bezpečnostná špička AirToe composite – perforovaná kompozitná tužinka s priedušnou membránou.

           Tento výrobok spadá do kategórie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktorých základnou funkciou je ochrana nôh pred poraneniami, ktoré môžu nastať pri nehodách v tých pracovných oblastiach, pre ktoré je určená. Je špeciálne vyrobená ako obuv bezpečnostná. Obuv je vybavená tužinkou na ochranu prstov a zabezpečuje ochranu proti nárazu pri dopadovej energii 200 J a proti stlačeniu pri tlakovej sile 15 kN. Je rovnako antistatická. Splňuje požiadavky absorpcie energie v päte a protišmykové vlastnosti. Podošva odolná proti pohonným hmotám a proti prepichnutiu. 

           Krajinou pôvodu výrobku je Taliansko.

Informácie o značkách použitých na obuvi:

Etiketa na jazyku

CE

U-GROUP                              - výrobca
SO 10633                               - model

S3                                          - kategória obuvi

EN ISO 20345:2004 S3         - norma obuvi

Podošva
OIL RESISTANT   
- podošva odolná proti pohonným hmotám

ANTISTATIC             
- podošva s antistatickými vlastnosťami

AIRBAG                             - tlmenie v päte  

Návod na údržbu:

K predĺženiu životnosti obuvi Vám odporúčame obuv denne ošetrovať nasledujúcim spôsobom:

Obuv očistite od nečistôt, vysušte (v žiadnom prípade nesušte pri priamom zdroji tepla) a ošetrite nakonzervovaním tenkou vrstvou krému.

 je  v zhode  s  ustanovenými  nariadeniami vlády č. 21/2003 Sb., prímajúcim  smernicu Rady 89/686/EHS o  zbližovaní  právnych  predpisov členských  štátov  týkajúcich  sa  osobných ochranných  prostriedkov, v  znení  smerníc  93/68/EHS, 93/95/EHS a  Smernice  Európskeho parlamentu a Rady 96/58/ES a poprípade s technickou normou podľa § 2 odst. 2 (pre osobné ochranné prostriedky uvedené v § 3 odst. 2)
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