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UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
KLATT s.r.o

Komerční areál IMPERA PARK Oderská 333/5, Praha 9 – Čakovice 196 03

IČO : 62958194 ; DIČ : CZ 62958194
         prohlašuje, že níže popsaný osobní ochranný prostředek
[image: image3.emf]typ : U-POWER  pracovní obuv S3
název : INNOVATION RS S3 SRC
číslo/kód : SO 10633
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V Praze 25.9.2013
…………………………………………….

Bezpečnostní pracovní obuv U-Power  typ:

SO 10633 INNOVATION RS S3 SRC
Specifikace výrobku:

Svršek obuvi je vyroben z hovězinové usně s voděodolnou úpravou. Funkční podšívka WingTex s molekulovou strukturou tkaniny. Mezipodešev z měkčeného PUR, podešev protiskluzný a oděruvzorný PUR, bezpečnostní špička AirToe composite – perforovaná kompozitová tužinka s prodyšnou membránou.

           Tento výrobek spadá do kategorie osobních ochranných pracovních prostředků, jejichž základní funkcí je ochrana nohou před poraněními, která mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je určena. Je speciálně vyrobena jako obuv bezpečnostní. Obuv je opatřena tužinkami na ochranu prstů a zabezpečuje ochranu proti nárazu při dopadové energii 200 J a proti stlačení při tlakové síle 15 kN. Je rovněž antistatická. Splňuje požadavky absorpce energie v patě a protiskluzové vlastnosti. Podešev odolná proti pohonným hmotám a proti propíchnutí. 

           Zemí původu výrobku je Itálie.

Informace o značkách použitých na obuvi:

Etiketa na jazyku

CE

U-GROUP                             - výrobce

SO 10633                               - model

S3                                           - kategorie obuvi

EN ISO 20345:2004 S3         - norma obuvi

Podešev

OIL RESISTANT   
- podešev odolná proti pohonným hmotám

ANTISTATIC             
- podešev s antistatickými vlastnostmi

AIRBAG                                - tlumení v patě  

Návod na údržbu:

K prodloužení životnosti obuvi Vám doporučujeme obuv denně ošetřovat následujícím způsobem:

Obuv očistěte od nečistot, vysušte (v žádném případě nesušte u přímého zdroje tepla) a ošetřete nakonzervováním tenkou vrstvou krému.

 je  ve  shodě  s  ustanoveními  nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici Rady 89/686/EHS o  sbližování  právních  předpisů  členských  států  týkajících  se  osobních ochranných  prostředků, ve  znění  směrnic  93/68/EHS, 93/95/EHS a  Směrnice  Evropského parlamentu a Rady96/58/ES a popřípadě s technickou normou podle § 2 odst. 2 (pro osobní ochranné prostředky uvedené v § 3 odst. 2)
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