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Název výrobku:  
OCHRANNÝ ŠTÍT


Označení typu: Š - P 29

Druh výrobku:
Osobní ochranný prostředek - kategorie II. 


[image: image2.png]



Charakteristika:
Ochranný štít s hledím z polymetylmetakrylátu s náhlavním nosičem.

Určení:
K ochraně očí a obličeje před rizikem jejich mechanického poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J (přičemž max. nárazová rychlost je 5,1 m/s a max. hmotnost částic je 43 g). Umožňuje použití korekčních brýlí.

Popis:  
Ochranný štít sestává z náhlavního kříže s držáky a hledí. Hledí je pomocí úchytů 
otočně upevněno na držácích náhlavního kříže. V pracovní poloze lze hledí zajistit utažením matic.

Seřízení velikosti: 
Náhlavní kříž lze regulovat dle velikosti hlavy seřízením délky pružící upínací pásky.

Oblast použití:
Univerzální pro - všechny druhy mech. obrábění, zejména dřeva a plastů

                                                        - zdravotnictví ( stomatologie, laboratoře)

                                                        - montážní práce v elektrotechnickém průmyslu a pod..

Údržba a dezinfekce: Štít udržujte v čistotě omytím ve vlažné vodě s přídavkem běžných saponátových čistících prostředků s opláchnutím v čisté vodě, případně                    v dezinfekčním roztoku (ajatin, chloramin) s konečným opláchnutím v tekoucí vodě. Povrch štítu čistěte měkkým, nejlépe flanelovým hadříkem. 
Skladování:
V suchých bezprašných prostorech.

Doba životnosti: 
3 roky od data výroby.

Likvidace:
Odnímatelné části vytřídit dle typu odpadu, zbytek zlikvidovat jako směsný 

                                komunální odpad.
Označení typu:                                            Š  -   P     29

                    označení pro ochranné štíty                                   pořadové číslo typu





                  materiálové provedení štítu (PMMA)


Označení zorníku:

                  OKULA   2    S  CE

                       identifikační značka výrobce                              značka shody

                                                          optická třída                 symbol pro zvýšenou pevnost


Označení nosné části:
                      OKULA  166    CE

                      identifikační značka výrobce                             značka shody

                                                                                                   číslo evropské normy

Výrobce OKULA  Nýrsko a.s. potvrzuje,  že:
- vydal EU prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení
  Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)
- posouzení shody a vydání EU certifikátu o EU přezkoušení typu provedla NB 1023,ITC             

  v souladu  se zákonem č.22/1997 Sb. (včetně jeho aktuálních navazujících změn).

- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný 

- zavedl ve výrobě systém jakosti dle EN ISO 9001:2015 a tím vytvořil předpoklady pro trvalé 

  dodržování shody podstatných vlastností výrobku se stanovenými technickými požadavky.

· ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

Upozornění: 
-
materiály, které přijdou do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých 


osob  příčinou alergických reakcí !


-
poškrábaný nebo poškozený štít musí být vyměněn ! 


-
nechrání proti postřiku kapalinou ! 
· nechrání proti účinkům záření a účinkům biologických a chemických látek !
Datum  -  kontroloval:





PN 583 – 1988
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Název výrobku:  
OCHRANNÝ ŠTÍT


Označení typu: Š - P 29

Druh výrobku:    
Osobní ochranný prostředek - kategorie II. 
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Charakteristika: 
Ochranný štít s hledím z polymetylmetakrylátu s náhlavním nosičem.

Určení: 
K ochraně očí a obličeje před rizikem jejich mechanického poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J (přičemž max. nárazová rychlost je 5,1 m/s a max. hmotnost částic je 43 g). Umožňuje použití korekčních brýlí.

Popis:  
Ochranný štít sestává z náhlavního kříže s držáky a hledí. Hledí je pomocí úchytů 
otočně upevněno na držácích náhlavního kříže. V pracovní poloze lze hledí zajistit utažením matic.

Seřízení velikosti: Náhlavní kříž lze regulovat dle velikosti hlavy seřízením délky pružící upínací pásky.

Oblast použití:
Univerzální pro - všechny druhy mech. obrábění, zejména dřeva a plastů

                                                        - zdravotnictví ( stomatologie, laboratoře)

                                                        - montážní práce v elektrotechnickém průmyslu a pod..

Údržba a dezinfekce: Štít udržujte v čistotě omytím ve vlažné vodě s přídavkem běžných saponátových čistících prostředků s opláchnutím v čisté vodě, případně                    v dezinfekčním roztoku (ajatin, chloramin) s konečným opláchnutím v tekoucí vodě. Povrch štítu čistěte měkkým, nejlépe flanelovým hadříkem. 
Skladování:
V suchých bezprašných prostorech.

Doba životnosti:
3 roky od data výroby.

Likvidace: 
Odnímatelné části vytřídit dle typu odpadu, zbytek zlikvidovat jako směsný 

                                komunální odpad.
Označení typu:                                            Š  -   P     29

                       označení pro ochranné štíty                          pořadové číslo typu





            materiálové provedení štítu (PMMA)


Označení zorníku:

                 OKULA    2    S    CE

                    identifikační značka výrobce                                 značka shody

                                                 optická třída                         symbol pro zvýšenou pevnost


Označení nosné části:
                      OKULA   166   CE

                    identifikační značka výrobce                                značka shody

                                                                                      číslo evropské normy

Výrobce OKULA  Nýrsko a.s. potvrzuje,  že:
- vydal EU prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení
  Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)
- posouzení shody a vydání EU certifikátu o EU přezkoušení typu provedla NB1023, ITC 

  v souladu  se zákonem č.22/1997 Sb. (včetně jeho aktuálních navazujících změn).

- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný 

- zavedl ve výrobě systém jakosti dle EN ISO 9001:2015 a tím vytvořil předpoklady pro trvalé 

  dodržování shody podstatných vlastností výrobku se stanovenými technickými požadavky.

· ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

Upozornění:  - materiály, které přijdou do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých 


osob  příčinou alergických reakcí !


- poškrábaný nebo poškozený zorník musí být vyměněn ! 


- nechrání proti postřiku kapalinou !   


- nechrání proti účinkům záření a účinkům biologických a chemických látek !
Datum  -  kontroloval:





PN 583 – 1988
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Názov výrobku:
OCHRANNÝ ŠTÍT


Označenie typu:   Š-P 29

Druh výrobku:
Osobný ochranný prostriedok - kategória II.
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Charakteristika:
Ochranný štít so zorníkom z polymetylmetakrylátu s náhlavným nosičom.

Určenie:
K ochrane očí a tváre pred rizikom ich mechanického poškodenia nárazom pomaly lietajúcich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J (pričom max. nárazová rýchlosť  je 5,1m/s a max. hmotnosť častíc je 43 g). Umožňuje použitie dioptrických okuliarov.

Popis:
Ochranný štít pozostáva z náhlavného kríža a zorníka. Zorník je pomocou úchytiek otočne upevnený na držiakoch náhlavného kríža. V pracovnej polohe je možné zorník zaistiť utiahnutím matíc.

Nastavenie veľkosti: Náhlavný kríž sa dá regulovať podľa veľkosti hlavy uriahnutím dlžky pružiacej upínacej pásky.

Oblasti použitia:
Univerzálne pre - všetky druhy mechanického obrábania, najm( dreva a plastov



- zdravotnictvo (stomatológia, laboratória)



- montážne práce v elektrotechnickom priemysle a pod.

Údržba a dezinfekcia: Štít udržujeme v čistote umytím vo vlažnej vode s pridaním bežného saponátového čistiaceho prostriedku s opláchnutím v čistej vode, prípadne v dezinfekčnom roztoku (ajatín, chloramín) s konečným opláchnutím v tečúcej vode. Povrch zorníkov čistite mäkkou najlepšie flanelovou handričkou.

Skladovanie:
V suchých bezprašných priestoroch.

Doba životnosti:
3 roky od dátumu výroby.

Likvidovanie:
Odnímateľné časti roztrieďte podľa druhu odpadu, zvyšok zlikvidujte ako

                                zmesový komunálny odpad.
.

Označenie typu:                                           Š  -   P    29

                označenie pre ochranné štíty                                      poradové číslo typu





   materiálové prevedenie štítu (PMMA)


Označenie zorníku:

                OKULA    2    S   CE

                identifikačná značka výrobcu                                               značka zhody

                                                     optická trieda                        symbol pre zvýšenú pevnosť


Označenie nosnej časti:
                    OKULA   166   CE

                identifikačná značka výrobcu                                         značka zhody

                                                                                         číslo európskej normy

Výrobca OKULA Nýrsko a.s. potvrdzuje, že:
- vydal EU prohlášení o zhodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení
  Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)
- posúdenie zhody a vydanie certifikátu typu previedla NB 1023, ITC v súlade so 

  zákonom  č. 22/1997 Zb. (včetně jeho aktuálnych zmen).

- tento osobný ochranný prostriedok je za podmienok určeného použitia bezpečný.

- zaviedol vo výrobe systém akosti podľa EN ISO 9001:2015 a tým vytvoril predpoklady pre trvalé 

  dodržiavanie zhody podstatných vlastností výrobku so stanovenými tech. požiadavkami.

· ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

Upozornenie:
- materiály, ktoré prídu do styku s pokožkou užívateľa, m(žu byť u citlivých osob 


príčinou alergických reakcií !


- poškriabaný, alebo poškodený štít musí byť vymenený !


- nechrání proti účinkom žiarenia a účinkom biologických a chemických látok !


- nechráni proti rozstreku kvapalín.
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Názov výrobku:
OCHRANNÝ ŠTÍT


Označenie typu:   Š-P 29

Druh výrobku:    
Osobný ochranný prostriedok - kategória II.
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Charakteristika:
Ochranný štít so zorníkom z polymetylmetakrylátu s náhlavným nosičom.

Určenie:
K ochrane očí a tváre pred rizikom ich mechanického poškodenia nárazom pomaly lietajúcich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J (pričom max. nárazová rýchlosť  je 5,1m/s a max. hmotnosť častíc je 43 g). Umožňuje použitie dioptrických okuliarov.

Popis:
Ochranný štít pozostáva z náhlavného kríža a zorníka. Zorník je pomocou úchytiek otočne upevnený na držiakoch náhlavného kríža. V pracovnej polohe je možné zorník zaistiť utiahnutím matíc.

Nastavenie veľkosti: Náhlavný kríž sa dá regulovať podľa veľkosti hlavy uriahnutím dlžky pružiacej upínacej pásky.

Oblasti použitia:
Univerzálne pre - všetky druhy mechanického obrábania, najm( dreva a plastov



- zdravotnictvo (stomatológia, laboratória)



- montážne práce v elektrotechnickom priemysle a pod.

Údržba a dezinfekcia: Štít udržujeme v čistote umytím vo vlažnej vode s pridaním bežného saponátového čistiaceho prostriedku s opláchnutím v čistej vode, prípadne v dezinfekčnom roztoku (ajatín, chloramín) s konečným opláchnutím v tečúcej vode. Povrch zorníkov čistite mäkkou najlepšie flanelovou handričkou.

Skladovanie:
V suchých bezprašných priestoroch.

Doba životnosti:
3 roky od dátumu výroby.

Likvidovanie: 
Odnímateľné časti roztrieďte podľa druhu odpadu, zvyšok zlikvidujte ako

                                zmesový komunálny odpad.
Označenie typu:                                          Š  -   P     29

                označenie pre ochranné štíty                                      poradové číslo typu





                   materiálové prevedenie štítu (PMMA)


Označenie zorníku:

                OKULA    2    S   CE

                identifikačná značka výrobcu                                    značka zhody

                                        optická trieda                                            symbol pre zvýšenú pevnosť


Označenie nosnej časti:
                    OKULA   166   CE

                identifikačná značka výrobcu                                   značka zhody

                                                                                                    číslo európskej normy

Výrobca OKULA Nýrsko a.s. potvrdzuje, že:
- vydal EU prohlášení o zhodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení
  Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)
- posúdenie zhody a vydanie certifikátu typu previedla NB 1023, ITC v súlade so 

  zákonom  č. 22/1997 Zb. (včetně jeho aktuálnych zmen).

- tento osobný ochranný prostriedok je za podmienok určeného použitia bezpečný.

- zaviedol vo výrobe systém akosti podľa EN ISO 9001:2015 a tým vytvoril predpoklady pre trvalé 

  dodržiavanie zhody podstatných vlastností výrobku so stanovenými tech. požiadavkami.

· ČSN EN 166:2002/Opr. 1:2010 (EN 166:2001)

Upozornenie: 
- materiály, ktoré prídu do styku s pokožkou užívateľa, m(žu byť u citlivých os(b


príčinou alergických reakcií !


- poškriabaný, alebo poškodený štít musí byť vymenený !


- nechrání proti účinkom žiarenia a účinkom biologických a chemických látok !


- nechráni proti rozstreku kvapalín.
 Výrobce:


 OKULA Nýrsko a.s.	INFORMAČNÍ   LIST 


 340 22  Nýrsko 53	Vypracováno dle  Nařízení 2016/425


 Česká republika 	Vydáno dne :  01.02.2023











 Výrobce: 


 OKULA Nýrsko a.s.	INFORMAČNÍ   LIST


 340 22  Nýrsko 53	Vypracováno dle  Nařízení 2016/425


 Česká republika 			Vydáno dne :  01.02.2023








 Výrobca :


 OKULA  NÝRSKO  a.s.	INFORMAČNÝ LIST 


 340 22  Nýrsko  53	Vypracovaný podľa  Nařízení 2016/425


 Česká republika


 

















 Výrobca :


 OKULA  NÝRSKO  a.s.	INFORMAČNÝ LIST 


 340 22  Nýrsko  53	Vypracovaný podľa  Nařízení 2016/425


 Česká republika


 














