Oznam pre používateľa SK
Rukavice P702614 (HardWork 500)
POPIS: 

Pracovné rukavice kombinované na všestranné použitie. Dlaň z kvalitnej hovädzinovej štiepenkovej usne. Chrbát a manžeta bavlnenej tkaniny, podšívka v dlani. Vyrábajú sa vo veľkostiach 8,9,10,11,12 v súlade s EN420:2003 a EN388:2016. 

POUŽITIE: 

Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené najmä pre stavebníctvo, strojárenský priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod. 
VLASTNOSTI A VYSVETLENIE ZNAČENIA: 
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  identifikácia                              piktogram                                značka                                    piktogram 
      výrobcu

                informácia

                  zhody                             mechanického rizika 

Stupne mechanickej ochrany EN388 : 2016
Stupeň ochrany proti oderu:


3

Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou: 
1

Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu: 
4

Stupeň ochrany proti prepichnutiu: 

4

Odolnosť rezu TDM



x - netestované

P702614 (HardWork 500) – typ rukavice
       10 – veľkostné číslo rukavice 
     2019 – dátum výroby (rok) 
NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU: 

Rukavice chránime pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom a vodou, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie praním.

UPOZORNENIA: 

Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivených osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky – v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.  

PREPRAVA A SKLADOVANIE: 

Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. Pri vhodných podmienkach skladovania v sudom a chladnom prostredí je doba skladovania minimálne 5 rokov. 
Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, SR.

DISTRIBÚTOR PRE SR: 

DEXIS SLOVAKIA, s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble, Slovenská republika, IČO: 31427855

Informace pro uživatele CZ

Rukavice P702614 (HardWork 500)
POPIS: 

Pracovní rukavice kombinované na všestranní použití. Vyrobeny z kvalitní hovädzinové usne. Vyrábejí se vo velikostech 8,9,10,11,12 v súladu s EN420:2003 a EN388:2016. 

POUŽITÍ: 

Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikúm v suchém prostředí. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský prúmysl, sklady, zemědelství a pod.. 

VLASTNOSTI A ZNAČENÍ: 
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  identifikace                              piktogram                                značka                                    piktogram 

      výrobce

                informace

                  shody                             mechanická rizika

Stupně ochrany EN388 : 2016
Stupeň ochrany proti oděru:


3

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: 
1

Stupeň ochrany proti ďalšímu trhaní: 
4

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 

4

Odolnosť rezu TDM



x - netestované

P702614 (HardWork 500) – typ rukavice
       10 – velikost
     2019 – dátum výroby (rok) 

NÁVOD NA POUŽÍTÍ A ÚDRŽBU: 

Rukavice chráňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené oranickým rozpouštědlúm a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostrěné při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. 

UPOZORNĚNÍ: 

Rukavice se nesmí používat pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojú. Ochranné vlastnosti se vztahuji pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné vilikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citrlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případe rukavice dále nepoužívejte.   


PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ: 

Rukavice přepravujte v púvodním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minálně 5 let. 

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, SR.

DISTRIBUTOR PRO ČR: 

DEXIS CZ Čelákovice, s.r.o., Průmyslová 1960, 250 88 Čelákovice; DIČ: CZ25678400
