Bilsom  90004733  555,  556 NST
INFORMÁCIA  PRE  POUŽÍVATEĽA

Le Bilsom 555/556 NST® je štupeľ do uší. Je možné ho použiť viackrát. 

Štuple tlmia zvuk rovnomerne. Štuple do uší sú vyrobené v dvoch veľkostiach. Bilsom 656 je vybavený nastaviteľnou šnúrkou. 555 (bez šnúrky) / 556 (so šnúrkou) NST. Stredná veľkosť ( modré štuple ): 8-12 mm.

555 ( bez šnúrky ) / 556 ( so šnúrkou ) NST. Malá veľkosť ( zelené štuple ): 7-10 mm. Bilsom 555/556 NST sú testované a overené. Spĺňajú všetky podmienky Európskej normy EN 352-2:1993. Č. potvrdenia: 20001174. Inštitút: BIA (0121),DE-53754 Sankt Augustin, Nemecko.

Tlmenie zvuku, viď tabuľku na zadnej strane-SNR 29dB.
A. Dohliadnite na to, aby boli štuple do uší vkladané, upravené a nosené v súlade s návodom na použitie. 
B. Stav štupľov do uší musí byť pravidelne kontrolovaný. Štuple je potrebné udržiavať v dobrom stave. 
C. Po každom použití je potrebné štuple vyčistiť jemným mydlom a vlažnou vodou. 
D. Tento výrobok môže byť poškodený vplyvom niektorých chemických látok. Ak máte záujem o viac informácií týkajúcich sa vplyvu chemických látok na štuple do uší, informujte sa u výrobcu. 
E. Štuple je potrebné skladovať tak, aby boli chránené pred prachom a mastnotou. 
F. V prípade nedodržiavania vyššie uvedených pokynov a odporúčaní môže dôjsť k zníženiu a značnému porušeniu ochranného efektu a ochrannej funkcie štupľov do uší.  V takomto prípade sa Bacou-Dalloz zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené nedodržiavaním vyššie uvedených pokynov a odporúčaní. Nemôžme zaručiť, že výstražné signály akéhokoľvek druhu, vrátane komunikácie s inými osobami, ktoré sa nachádzajú nablízku nebude počuť a bude možné im rozumieť. Zvuková úroveň a frekvencia výstražných signálov ,ako aj tlmené zvuky sa môžu meniť v závislosti od situácie. 
Upozornenie: Šnúrka môže byť poháňaná v rotačnom stroji. 

Návod na použitie: 
1. Vyberte si správnu veľkosť štupľov do uší. Štuple sa musia náležite prispôsobiť vášmu uchu. Len takto zabezpečíte náležitú ochranu. 
2. Štuple vsuňte do ucha jemným otáčavým pohybom. Ušný lalok potiahnite  najprv hore, potom dozadu, aby ste uvoľnili ušný priestor. 
3. V prípade, že počujete tlmený zvuk ( menej ako 80dB(A)), skontrolujte, či štupeľ v uchu dobre dolieha a či zvuk nepreniká pomimo. V prípade, že tlmenie zvuku nie je dostatočné a adekvátne, vyberte si inú veľkosť štupľov. 
4. Štuple do uší je potrebné nosiť vždy a pri každom úkone, kedy ste vystavení hluku. 
