Inštrukcie pre zákazníka 

k používaniu šiltovky s plastovou výstielkou 
SAFETY CAP (SM913, SE1710)
Pred použitím šiltovky s plastovou výstielkou venujte pozornosť nasledujúcim informáciám.
Táto bezpečnostná šiltovka je testovaná a certifikovaná v súlade s normou EN 812:1997. 

Nikdy nepoužívajte tento produkt ako ochrannú priemyselnú helmu, ktorá spĺňa požiadavky normy EN 397.

Bezpečnostná šiltovka s plastovou výstielkou poskytuje iba ochranu hlavy užívateľa pred účinkami nárazov hlavy do tvrdých, stálych predmetov, ktoré môžu spôsobiť tržné rany, alebo iné povrchové zrnenia. Nechráni proti padajúcim predmetom!
Použitie:

Len správne nastavená a nasadená bezpečnostná šiltovka Vám poskytne najvyššiu možnú ochranu a optimálny užívateľský komfort. Správnu veľkosť upravíte zaistením plastového nastaviteľného pásika do pozície odpovedajúcej rozmerom hlavy užívateľa.

Údržba:

Pred každým použitím sa presvedčte či nie je bezpečnostná šiltovka viditeľne poškodená. A to najmä v oblasti plastovej výstielky.  Šiltovku nepoužívajte v prípade ak už bola vystavená silnému úderu, alebo pokiaľ vidíte defekty na plastovej vložke. Tak ako všetky materiály, tak aj plastová vložka podlieha procesu starnutia. Z tohto dôvodu sa odporúča nepoužívať šiltovku dlhšie ako 5 rokov od dátumu výroby.  V závislosti na podmienkach a spôsobe používania (silné pôsobenie slnečného svetla,…) môže byť doba životnosti a použiteľnosti i kratšia ako je odporúčané. Chráňte bezpečnostnú šiltovku pred kontaktom z agresívnymi chemickými látkami, rozpúšťadlami a ich výparmi. Na plastovú výstielku nelepte žiadne samolepky, lepiace pásky a takisto nenanášajte žiadne farbivá. Ochranné vlastnosti tým môžu byť nepriaznivo ovplyvnené. 
Čistenie:

Bezpečnostnú šiltovku čistite podľa potreby vlažnou vodou, mydlovou vodou, prípadne za pomoci neagresívnych a vhodných čistiacich prostriedkov.

Značenie:

PT                      = výrobca

SE1710              = typ

CE                     = značka zhody

EN 812:1997    = európska norma

54 – 59              = veľkosť

-10°C                = doplnková certifikácia

Posúdenie zhody a certifikát vydal: Notifikovaná osoba BSI Product services
Distribútor pre SR: PROTECT BRATISLAVA s.r.o., Rybničná 40/a, 831 07 Bratislava
