Pokyny a informácia pre užívateľa  SK
Rukavice P702577 (HardWork 400)                              
   

OPP KATEGÓRIE II
Meno a adresa výrobcu: SOGEDESCA, 10 Rue Geeneeral PLESSIER BP 2440, 692 19 Lion CEDEX 02, FR
POPIS: 

Pracovné rukavice celokožené na všestranné použitie. Vyrobené z kvalitnej hovädzinovej usne. Vyrábajú sa vo veľkostiach 8,9,10,11,12 v súlade s EN420:2003 a EN388:2016. 
Vyhovujú požiadavkám Nariadenia (EÚ) 2016/425.
POUŽITIE: 

Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené najmä pre stavebníctvo, strojárenský priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod. 
VLASTNOSTI A VYSVETLENIE ZNAČENIA: 
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  identifikácia                              piktogram                                značka                                    piktogram 
      výrobcu

                informácia

                  zhody                             EN 388 (A.B.C.D.E.F) 

Stupne mechanickej ochrany EN 388 : 2016 (čím vyššie číslo, tým vyšší faktor ochrany)
Stupeň ochrany proti oderu:


A (3)
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou: 
B (1)
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu: 
C (4)
Stupeň ochrany proti prepichnutiu: 

D (2)
Odolnosť rezu TDM



F (x – netestované)
P702577 (HardWork 400) – typ rukavice
       10 – veľkostné číslo rukavice 
     2022 – dátum výroby (rok) 
NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU: 

Rukavice chránime pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom a vodou, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie praním. Správnym dodržiavaním pokynov predlžujete životnosť výrobku.
UPOZORNENIA: 

Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivených osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky – v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.  





PREPRAVA A SKLADOVANIE: 

Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. Pri vhodných podmienkach skladovania v sudom a chladnom prostredí je doba skladovania minimálne 5 rokov. 
Certifikát typu bol vydaný Notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, SR.

Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.dexis.sk
DISTRIBÚTOR PRE SR: 

DEXIS SLOVAKIA, s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble, Slovenská republika, IČO: 31427855         

